|  |
| --- |
| **Kamerová kontrola balenia** |
| ***Konkrétny názov a výrobca ponúkaného zariadenia:***  |
|  | **Parameter** | **Merná jednotka** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky** | **Cena v EUR** |
| **Kamerová kontrola balenia** | Spôsob merania – kontinuálne meranie popisu na balení výrobku na dopravníkovom páse, z bočnej strany | áno/nie | áno |  |  |
| Kontrola dátumu o veľkosti v rozsahu:(pre akceptovanie musí cenová ponuka pokrývať celý požadovaný rozsah – môže ho aj prevyšovať) | mm | Výška 5 – 10 mmDĺžka 20 -35 mm |  |
| Kontrola dátumu na ploche v rozsahu: (pre akceptovanie musí cenová ponuka pokrývať celý požadovaný rozsah – môže ho aj prevyšovať) | mm | Výška 25 - 35 mmDĺžka 60-65 mm |  |
| Signalizácia výrobkov s chýbajúcim dátumom a nečitateľným alebo nekompletným dátumom | áno/nie | áno |  |
| Rýchlosť výrobkov na dopravníku – min. 80 ks/hod | ks/hod | min. 80 |  |
| Signalizácia pre vyradenie výrobkov s chýbajúcim dátumom a s nekompletným alebo nečitateľným dátumom  | áno/nie | áno |  |
| Svetelná a zvuková signalizácia pre chybnú položku | áno/nie | áno |  |
| Signalizácia na vyradenie / zastavenie bude posielaná do externých zariadení | áno/nie | áno |  |
| **Doplňujúce požiadavky** | Doprava na miesto prevádzky: Kremnička 71, Banská Bystrica |
| Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka |
| Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky    |
| Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk |
| **Cena spolu za zariadenie v EUR** |  |
| **Dodacia lehota** |  |

**Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:** doplní predkladateľ ponuky

**Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:** doplní predkladateľ ponuky

**Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:** doplní predkladateľ ponuky

**Dátum vypracovania cenovej ponuky:** doplní predkladateľ ponuky

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**



 Pečiatka + podpis