|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zariadenie na rozraďovanie párkov | | | | | |
| ***Konkrétny názov a výrobca ponúkaného zariadenia:*** | | | | | |
|  | **Parameter** | **Merná jednotka** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky** | **Cena v EUR** |
| **Zariadenie na rozraďovanie párkov** | Rozraďovanie zabalených párkov po výstupe z baliaceho zariadenia v z uloženia v dvoch radoch po 3 kusy, do jedného radu s vytvorením medzery. (prepojenie dynamickej váhy s baliacim zariadením, ktoré sú umiestnené v súčasnej výrobnej prevádzke) . | áno/nie | áno |  |  |
| Výkon zariadenia | ks/min | Min. 40 |  |
| **Príchod výrobkov na vážiaci dopravník**  – po dĺžke výrobkov | áno/nie | áno |  |
| **Rozmery balených výrobkov –**  Vrchná fólia  - šírka x dĺžka do max. rozmeru 120 x 200 mm  Zabalené výrobky  – spodná časť do max. rozmeru 100 x 190 mm  Výška produktu  - do max. 25 mm | áno/nie | áno |  |
| Ovládanie rýchlosti dopravníkov, ktoré sa dajú plynule meniť | áno/nie | áno |  |
| Linka spĺňa požiadavky bezpečnosti pri práci a požiadavky hygieny potravín podľa platnej legislatívy EU a Slovenskej republiky | áno/nie | áno |  |
| **Doplňujúce požiadavky** | Doprava na miesto prevádzky: Kremnička 71, Banská Bystrica | | | | |
| Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka | | | | |
| Záručná lehota 24 mesiacov po uvedení do prevádzky | | | | |
| Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk | | | | |
| **Cena spolu za zariadenie v EUR** | | | | |  |
| **Dodacia lehota** | | | | |  |

**Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:** doplní predkladateľ ponuky

**Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:** doplní predkladateľ ponuky

**Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:** doplní predkladateľ ponuky

**Dátum vypracovania cenovej ponuky:** doplní predkladateľ ponuky

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**



Pečiatka + podpis

Nákres linky



Baliace zariadenie

2

1